{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["1. Krycí list rozpočtu","1. Rekapitulácia rozpočtu - šta","1. Rozpočet s výkazom výmer - n"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1. Krycí list rozpočtu","index":0,"n_rows":38,"n_cols":18,"rows_kept":38,"merged":[[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[7,1,7,3],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[10,4,10,12],[11,1,11,3],[11,4,11,12],[11,16,11,17],[14,7,14,8],[27,1,27,3],[33,12,33,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"KRYCÍ LIST ROZPOČTU"]
[]
[]
[null,"Názov stavby",null,null,"Sklad materiálno-technického vybavenia pre Dobrovoľný HZ obce Bratislava - Čunovo",{"$nulls":10},"JKSO","801 67"]
[null,"Názov objektu",{"$nulls":13},"EČO"]
[{"$nulls":4},"   ",{"$nulls":10},"Miesto","Bratislava-Čunovo"]
[{"$nulls":15},"IČO","IČ DPH"]
[null,"Objednávateľ",null,null,"MÚ MČ BA-Čunovo   "]
[null,"Projektant",null,null,"Ing. Ivan Klein   "]
[null,"Zhotoviteľ",null,null,"   "]
[null,"Spracoval",null,null,"Ing. Jaroslav Tomko"]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočet číslo",null,null,"Dňa",{"$nulls":7},"CPV"]
[{"$nulls":4},"1810",null,null,"16.03.2018",{"$nulls":7},"CPA"]
[]
[{"$nulls":4},"                Merné a účelové jednotky"]
["            Počet",{"$nulls":3},"    Náklady / 1 m.j.",null,"             Počet",null,null,"     Náklady / 1 m.j.",null,"                Počet",{"$nulls":4},"        Náklady / 1 m.j."]
[{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},"                Rozpočtové náklady v",{"$nulls":4},"EUR"]
["A",null,"Základné rozp. náklady",{"$nulls":3},"B",null,"Doplnkové náklady",null,null,"C",null,"Vedľajšie rozpočtové náklady"]
["1","HSV",null,"Dodávky",null,null,"8","Práca nadčas",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"13","GZS   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2",null,null,"Montáž",null,null,"9","Bez pevnej podl.",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"14","Projektové práce   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","PSV",null,"Dodávky",null,null,"10","Kultúrna pamiatka",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"15","Sťažené podmienky   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4",null,null,"Montáž",null,null,"11",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"16","Vplyv prostredia   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","\"M\"",null,"Dodávky",{"$nulls":7},"17","Iné VRN   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["6",null,null,"Montáž",{"$nulls":7},"18","VRN z rozpočtu",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","ZRN (r. 1-6)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"12","DN (r. 8-11)",{"$nulls":3},"19","VRN (r. 13-18)",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","HZS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"21","Kompl. činnosť",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"22","Ostatné náklady",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Projektant",{"$nulls":10},"D",null,"Celkové náklady"]
[{"$nulls":11},"23","Súčet 7, 12, 19-22",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"24","DPH",{"v":20,"d":"20.00"},"% z","xxx",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Objednávateľ",{"$nulls":10},"25","Cena s DPH (r. 23-24)",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"E",null,"Prípočty a odpočty"]
["Zhotoviteľ",{"$nulls":10},"26","Dodávky zadávateľa",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},"27","Kĺzavá doložka",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"28","Zvýhodnenie + -",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"1. Rekapitulácia rozpočtu - šta","index":1,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["REKAPITULÁCIA ROZPOČTU"]
["Stavba:   Sklad materiálno-technického vybavenia pre Dobrovoľný HZ obce Bratislava - Čunovo"]
["Objekt:   "]
[]
["Objednávateľ:   MÚ MČ BA-Čunovo"]
["Zhotoviteľ:  "]
["Miesto:  Bratislava-Čunovo"]
[]
["Kód","Popis","Cena celkom bez DPH"]
["1","2","5"]
[]
["HSV","Práce a dodávky HSV   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["1","Zemné práce   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["2","Zakladanie   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["5","Komunikácie   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["99","Presun hmôt HSV   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["PSV","Práce a dodávky PSV   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["711","Izolácie proti vode a vlhkosti   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["767","Konštrukcie doplnkové kovové   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["M","Práce a dodávky M   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["21-M","Elektromontáže   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
["46-M","Zemné práce pri extr.mont.prácach   ",{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Celkom   ",{"v":0,"d":"0.000"}]

{"sheet":"1. Rozpočet s výkazom výmer - n","index":2,"n_rows":128,"n_cols":7,"rows_kept":128,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER"]
["Stavba:   Sklad materiálno-technického vybavenia pre Dobrovoľný HZ obce Bratislava - Čunovo"]
["Objekt:   "]
[]
[]
["Objednávateľ:   MÚ MČ BA-Čunovo"]
["Zhotoviteľ:   "]
["Miesto:  Bratislava-Čunovo"]
[]
["Č.","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","9"]
[]
[null,"HSV","Práce a dodávky HSV   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"1","Zemné práce   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[1,"113107121","Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   ","m2",59.312,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Nový objekt a trativody - podklad pod betónovou vrstvou\"(8,21*5,96)+2*(1,2*1,2)   ",null,51.812]
[null,null,"\"Kábelová prípojka\"25*0,3   ",null,{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[null,null,"Súčet   ",null,59.312]
[2,"113107132","Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   ","m2",59.312,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Nový objekt a trativody\"(8,21*5,96)+2*(1,2*1,2)   ",null,51.812]
[null,null,"\"Kábelová prípojka\"25*0,3   ",null,{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[null,null,"Súčet   ",null,59.312]
[3,"113107141","Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   ","m2",59.312,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Nový objekt a trativody\"(8,21*5,96)+2*(1,2*1,2)   ",null,51.812]
[null,null,"\"Kábelová prípojka\"25*0,3   ",null,{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[null,null,"Súčet   ",null,59.312]
[4,"131211111","Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím   ","m3",1.224,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"1,2*1,2*0,85\"Výkop pre tratividy   ",null,1.224]
[5,"131211119","Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3   ","m3",1.224,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[6,"132201101","Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   ","m3",9.085,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"(2*8,2+2*(5,96-0,8))*0,4*0,85   ",null,9.085]
[7,"132201109","Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbeni rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna.   ","m3",9.085,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[8,"162501112","Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   ","m3",10.309,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Zemina\"1,224+9,085   ",null,10.309]
[null,null,"Súčet   ",null,10.309]
[9,"162501113","Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   ","m3",278.343,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Odvoz celkom 30 km\"27*10,309   ",null,278.343]
[10,"171201201","Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   ","m3",10.309,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[11,"181101102","Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   ","m2",38.236,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"7,41*(5,96-0,8)   ",null,38.236]
[null,"2","Zakladanie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[12,"211511111 1","Dodanie a osadenie vsakovacích blokov 600x600x600mm   ","m3",3.456,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"2*1,2*1,2*1,2   ",null,3.456]
[13,"211971122","Zhotov. oplášt. výplne z geotext. vo vsakovacej jame   ","m2",{"v":14.4,"d":"14.400"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"2*5*1,2*1,2   ",null,{"v":14.4,"d":"14.400"}]
[14,"6936651300","Geotextília netkaná polypropylénová PP   300   ","m2",{"v":17.28,"d":"17.280"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"14,4 * 1,2   ",null,{"v":17.28,"d":"17.280"}]
[15,"271571111","Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   ","m3",1.069,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"(2*8,2+2*(5,96-0,8))*0,4*0,1   ",null,1.069]
[16,"273321511","Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37   ","m3",4.893,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"8,21*5,96*0,1   ",null,4.893]
[17,"273351217","Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   ","m2",2.834,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"2*(8,21+5,96)*0,1   ",null,2.834]
[18,"273351218","Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   ","m2",2.834,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[19,"273362442","Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm   ","m2",48.932,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"8,21*5,96   ",null,48.932]
[20,"274313611","Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   ","m3",11.757,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"(2*8,2+2*(5,96-0,8))*0,4*01,1   ",null,11.757]
[21,"272351215","Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   ","m2",7.542,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Vnútorná strana\"(2*7,41+2*(5,96-0,8))*0,3   ",null,7.542]
[null,null,"Súčet   ",null,7.542]
[22,"272351216","Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   ","m2",7.542,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"5","Komunikácie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[23,"566902121","Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 100 mm   ","m2",{"v":7.5,"d":"7.500"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Kábelová prípojka\"25*0,3   ",null,{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[24,"566902151","Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm   ","m2",{"v":7.5,"d":"7.500"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Kábelová prípojka\"25*0,3   ",null,{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[25,"566902163","Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm   ","m2",{"v":7.5,"d":"7.500"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"25*0,3   ",null,{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[26,"631313611","Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm   ","m3",5.735,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"7,41*(5,96-0,8)*0,15   ",null,5.735]
[27,"631319163","Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)   ","m3",5.735,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[28,"631319173","Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm   ","m3",5.735,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[29,"631362402","Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm   ","m2",38.236,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"7,41*(5,96-0,8)   ",null,38.236]
[30,"631571003","Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)   ","m3",5.735,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"7,41*(5,96-0,8)*0,15   ",null,5.735]
[null,null,"Súčet   ",null,5.735]
[null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[31,"919735112","Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm   ","m",{"v":85.54,"d":"85.540"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Rezanie otvorov pre založenie dosky základu nového objektu a trativodov\"(2*8,21+2*5,96)+2*(3*1,2)   ",null,{"v":35.54,"d":"35.540"}]
[null,null,"\"Rezanie pre kábelovú prípojku\"25*2   ",null,{"v":50,"d":"50.000"}]
[null,null,"Súčet   ",null,{"v":85.54,"d":"85.540"}]
[32,"961055111","Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t   ","m3",{"v":0.9,"d":"0.900"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Vybúranie základov pod plotovým múrikom\"0,3*0,5*6   ",null,{"v":0.9,"d":"0.900"}]
[33,"962042321","Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t   ","m3",{"v":1.62,"d":"1.620"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Múrik oplotenia\"6*0,9*0,3   ",null,{"v":1.62,"d":"1.620"}]
[34,"962071711","Vybúranie kovového plota so stĺpmi,  -1,00000t   ","t",{"v":0.3,"d":"0.300"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"6*0,05   ",null,{"v":0.3,"d":"0.300"}]
[35,"971055024","Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pílou -0,03600t   ","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Rezanie múrika plota do presného okončenia\"1   ",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
[36,"979084216","Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   ","t",49.203,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[37,"979084219","Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km   ","t",246.015,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"\"Celkom 30 km\"5*49,203   ",null,246.015]
[38,"979087213","Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt   ","t",49.203,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[39,"979089012","Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   ","t",44.103,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"49,203-5,1   ",null,44.103]
[40,"979089212","Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné - asfalt   ","t",{"v":5.1,"d":"5.100"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[41,"979089612","Poplatok za skladovanie - Zemina, iné odpady zo stavieb a demolácií (17 05)   ","t",15.464,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"10,309*1,5   ",null,15.464]
[null,"99","Presun hmôt HSV   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[42,"998011001","Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   ","t",91.803,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"PSV","Práce a dodávky PSV   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"711","Izolácie proti vode a vlhkosti   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[43,"711113211","Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol. - Základnýá náter   ","m2",48.932,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"8,21*5,96   ",null,48.932]
[44,"245510002400","Hmota hydroizolačná AKVATRON   ","kg",{"v":18.35,"d":"18.350"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"36,699 * 0,5   ",null,{"v":18.35,"d":"18.350"}]
[45,"711113212","Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.   ","m2",48.932,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"8,21*5,96   ",null,48.932]
[46,"245510002400","Hmota hydroizolačná AKVATRON   ","kg",{"v":48.93,"d":"48.930"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"48,93   ",null,{"v":48.93,"d":"48.930"}]
[null,"767","Konštrukcie doplnkové kovové   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[47,"767132211.01","Dodávka, doprava a montáž kompletizovaných garážových prvkov s nosnou OK podľa PD   ","komplet",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[48,"767915110","Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 15 kg - úprava oplotenia po ukončení stavebných prác   ","m",{"v":2,"d":"2.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"M","Práce a dodávky M   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"21-M","Elektromontáže   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[49,"211RP0001","Elektroinštlácia dodávka a montáž - Sklad   ","Súbor",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[50,"211RP0002","Elektroinštlácia dodávka a montáž - Prípojka   ","Súbor",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[51,"211RP0003","Elektroinštlácia - Revízia rozvodov   ","Súbor",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"46-M","Zemné práce pri extr.mont.prácach   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]
[52,"460200003","Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3   ","m",{"v":25,"d":"25.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[53,"460420001","Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   ","m",{"v":25,"d":"25.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[54,"460490011","Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm   ","m",{"v":25,"d":"25.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[55,"283230008000","Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD   ","m",{"v":25,"d":"25.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[56,"460560003","Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3   ","m",{"v":25,"d":"25.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"Celkom   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"}]